OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

„Przebudowy stropodachu nad salą widowiskową„
w Ośrodku Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji przestrzeni pod dachem ( stropodachu, ścianek kolankowych ) znajdującej się nad sufitem sali widowiskowej oraz remontu wskazanych powierzchni i obróbek dachu budynku Ośrodka działań Twórczych Światowid przy ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu wg załączonych przedmiarów robót budowlanych.

W ramach przyjętego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót związanych z prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i p.poż. realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te były oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w budynku użyteczności publicznej i karty zgodności z Polską Normą, które musi przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. 

Zamawiający w ramach nadzoru nad poszczególnymi zleceniami zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji materiału przeznaczonego do wbudowania. 

W szczególnych przypadkach, gdy prawidłowe wykonanie robót warunkowane jest użyciem materiałów o specjalnych wymaganiach zostanie to określone w chwili przedstawiania zakresu robót do wykonania. 

Odbiór robót i ocena jakości robót będą dokonywane oddzielnie dla każdego zlecanego zadania na podstawie wystawionego zakresu robót do wykonania, niniejszej specyfikacji oraz Polskich Norm.

Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją. 

Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników  posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku, jednocześnie Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za roboty wykonane przez nieuprawnionych pracowników Wykonawcy. 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym,  projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych „Przebudowy stropodachu nad salą widowiskową”

oraz przedmiarami robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zakres robót objętych zamówieniem :

Termomodernizacja stropodachu:
- umieszczenie ponad istniejącym sufitem podwieszonym modułowym dodatkowej podkonstrukcji
z beleczek cienkościennych dla przeniesienia obciążenia od mat termoizolacji z miękkiej wełny mineralnej typu Unimata o grubości 20 cm, ułożonej na systemowej folii paroizolacyjnej, w tym celu przewiduje się wyjęcie płyt sufitu podwieszonego oraz demontaż kolidujących instalacji elektrycznych oraz ich poprawny montaż ponowny w korytkach na ścianach podłużnych,

- docieplenie pasa wieńcowego przez otulenie wełną mineralną wolnych przestrzeni konstrukcji stalowych oraz dociśnięcie pasami sklejki mocowanymi do ścian kolankowych powyżej wieńca, docieplenie ścian kolankowych i szczytowych płytami wełny mineralnej o grubości 5 cm z welonem tkaniny szklanej od wewnątrz powyżej linii sufitu podwieszonego,
Remont dachu:
- uszczelnienie i konserwacja istniejącego pokrycia z blachy stalowej nad salą widowiskową (połać z blachy trapezowej dachu) powłoka elastyczna oraz doszczelnienia i obróbki w technologii żywicy z wkładką z tkaniny,

- wymiana obróbek blacharskich nakryw attyki z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm,

- uszczelnienie cokołów kominowych oraz wentylacyjnych oraz wykonanie przejścia przewodów zasilających elektrycznych tzn. kołnierzy z taśmy samowulkanizującej się samoprzylepnej dekarskiej oraz wykonanie tzw „fajek” z kołnierzem bitumicznym dla szczelnych przejść instalacji elektrycznej na dach (na dachu wschodnim ),

- obróbki cokołów kominów z papy termozgrzewalnej należy górą na łączeniu z tynkiem zakończyć listwą opaskową,

- instalacja piorunochronna do przeglądu i poprawy mocowania zwłaszcza w części wschodniej budynku.
Ponadto Zamawiający określa następujące warunki i przebieg wykonania robót:

I. Docieplenie stropodachu nad II piętrem Kod CPV 45453000-7

1.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące w Sali widowiskowej

1.  Wyniesienie mebli i innych elementów wyposażenia. Zdjęcie i zabezpieczenie elementów ze  stawu kurtynowego(po zakończeniu prac wniesienie mebli oraz ponowne zawieszenie systemu kurtynowego).

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Montaż rusztowań stojakowych sufitowych o rozstawie 3,07 z i wysokości 4m

4. Demontaż oświetlenia scenicznego wraz z mocowaniami, a także systemu nagłośnieniowego Sali (po zakończeniu prac montaż w/w urządzeń).

5. Demontaż i ponowny montaż płyt sufitu podwieszonego z prasowanej wełny mineralnej na rusztach metalowych - płyty z odzysku.

6. Niezbędne wymalowania sufitu oraz ścian Sali widowiskowej po zakończeniu prac budowlanych.

1.2 Wzmocnienie konstrukcji wsporczej

1. Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementów 5 kg

2. Zabezpieczenie powierzchni (Analogia - Malowanie zamontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji więźb dachowych na murach lub słupach )

3. Montaż profili CG 60*27 14,4*4

1.3 Wykonanie izolacji z wełny mineralnej

1. Mocowanie na konstrukcji wsporczej folii paroizolacyjnej

2. Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej szklanej gr 20 cm układanymi nad sufitem podwieszonym 11,74*14,77

2 Docieplenie ścian szczytowych od wewnątrz Kod CPV 45453000-7

1. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

2. Ręczne przyklejanie płyt z wełny mineralnej o grubości 5cm

Ściany szczytowe (4,3*2,1+3,75*2,1/1/2*2)*2*1,05

3. Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej 36*4

4. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego.

3 Docieplenie ścianki kolankowej i wieńca od zewnątrz Kod CPV 45453000-7

1. Płyta OSB na rusztach metalowych jednowarstwowych 50-01+ wełna mineralna 5 cm 

Ścianki kolankowe i wieńce od zewnątrz 1,5*15,5*2

4. Docieplenie od zewnątrz ścian ścianki kolankowej Kod CPV 45453000-7

1. Zabezpieczenie dachów płaskich płytą pilśniową na czas remontu Nr ST: B.01.01.00 1,5*15,5*2

2. Rozbiórka rur spustowych nadających się do użytku.

3. Rozbiórka rynny nadającej się do użytku- 5,0+7,3+5,5+2,1+2,7.

4. Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych-rury z odzysku

5. Montaż gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych-rynny z odzysku

6. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i mycie

7. Ręczne przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm

Ściany kolankowe i wieńce od zewnątrz 0,65*15,5*2

8. Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej

20*4

9. Obróbki murów ogniowych z papy termozgrzewalnej DKD o szer. 30 cm 

15,5*2

10. Obróbki murów ogniowych z papy termozgrzewalnej DKD o szer. 30 cm-dodatek za każde 5 cm krotności (krotność = 7) 

5. Uszczelnienie i zabezpieczenie antykorozyjne dachu sali widowiskowej Kod CPV 45453000-7

1. Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji pełnościennych

2. Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych

78,15*0,4

15,2*15,5*1,3

3. Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych- zmatowienie powierzchni papierem ściernym

4. Uszczelnienie styku dachu z blachy z konstrukcją stropodachu przy dachowej powłoce ochronnej z płynnej folii uszczelniającej.

Dach(15,5+15,2)*2*1,3

Kominy 0,32*2+1,9

0,32*2+1,19

0,32*2+2,2

0,32*2+1,28

0,32*2+0,72

0,26*2+0,46

0,32*2+1,92

0,32*2+0,52

0,32*2+0,92

5. Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej wykonana na podłożu z blachy

15,2*15,5*1,3- proszę zwrócić uwagę, że w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót budowlanych jako materiał referencyjny wpisano system Tyflex.
6. Remont elementów dachów płaskich krytych papą Kod CPV 45453000-7

1. Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku 

(9,9+12,3)*0,6

2. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

3. Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30 cm

9,9+12,3

4. Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30 cm-dodatek za każde 5 cm szerokości (krotność= 7)

5. Izolacja pozioma taśma bitumiczną samoprzylepną

(0,81+0,26*2)

(0,92+0,26)*2*2

(0,32+3,0)*2

(0,32+2,2)*2*2

(0,9+0,9)*2

0,32+0,72*2

6. Remont instalacji odgromowej

